**Ankündigung

Voigtländer 50mm / 1:1,0 Nokton asphärisch schwarz
für Nikon Z-Mount**Das neue Voigtländer 50mm F1.0 Nokton asphärisch Z-Mount ist ein Hochleistungs-Standardobjektiv mit manuellem Fokus, welches für die Vollformat-Bildsensoren der spiegellosen Nikon Z-Mount-Kameras optimiert wurde (Nikon FX-Format). Das Objektiv basiert auf dem bereits bekannten 50mm F1.0 Objektiv mit VM-Anschluss, verfügt jedoch über elektronische Kontakte zur Kommunikation mit dem Kameragehäuse (\*).

Ein Entwicklungsziel war, neben der sehr großen Blendenöffnung und einer hervorragenden Abbildungsleistung, auch eine kompakte Bauform. Dies wurde durch die Verwendung einer speziell geschliffenen Frontlinse aus einem Glasmaterial mit einem hohen Brechungsindex erreicht (Grinding Aspherical Lens). Somit konnte die Linsenkonfiguration vereinfacht werden ohne Abstriche bei der Bildqualität einzugehen und die Länge des Objektivs auf 66,6 mm begrenzt werden. Darüber hinaus kommen Floating-Elements zum Einsatz, d.h. eine bestimmte Gruppe von Linsen wird je nach Aufnahmeabstand in die optimale Position gebracht, um eine durchgehend klare und jederzeit kompromisslose Bildschärfe zu gewährleisten.

Dieser hohe technische Aufwand spiegelt sich in der Top-Bildqualität wider und gibt dem Anwender vielfältige Möglichkeiten der Bildgestaltung. Die Schärfeleistung überzeugt bis in die Randbereiche, das große Bokeh bei Offenblende begeistert und das satte Handling macht einfach Spaß bei der fotografischen Arbeit. Ein echtes Werkzeug für den Fotografie-Enthusiasten!

Im Lieferumfang ist eine Gegenlichtblende enthalten, die bei Nichtgebrauch auch umgedreht am Objektiv befestigt werden kann.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1799,- Euro, die Erstauslieferung ist für Ende Februar 2023 geplant. Vorbestellungen können im Fachhandel ab sofort angenommen werden.

**Hauptmerkmale:**

- Exklusiv für den Nikon Z-Mount entwickelt

- Exzellente optische Performance mit herausragender Schärfeleistung

- 12 Blendenlamellen für ein gefälliges und malerisches Bokeh

- Extrem solide und hochwertige Konstruktion

- minimaler Fokusabstand von 45 cm

- Manueller Fokus für präzise Scharfstellung

(\*) Kompatible Kameras und Firmware

Z7 v3.4 oder höher Z6 v3.4 oder höher

Z50 v2.2 oder höher Z5 v1.2 oder höher

Z6II v1.3 oder höher Z7II v1.3 oder höher

Zfc v1.0 oder höher Z 9 v1.0 oder höher

Z 30 v1.0 oder höher

Einige Funktionen können durch ältere Firmware eingeschränkt sein, daher verwenden Sie bitte immer die neueste Version.

 **Technische Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| Brennweite | 50 mm |
| Anschluss | Z-Mount (Vollformat) |
| Lichtstärke | 1:1,0 |
| Kleinste Blende | F 16 |
| Optischer Aufbau | 9 Linsen in 7 Gruppen |
| Bildwinkel | 47,9° |
| Blendenlamellen | 12 |
| Mindestentfernung | 0,45 m |
| Filtergröße | Ø 62 mm |
| Maximaler Durchmesser | 67,6 mm |
| Gesamtlänge | 66,6 mm |
| Gewicht | 598 g |
| Farbe | schwarz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Objektivdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende |
| Artikelnummer | 116265 |
| EAN | 4002451006613 |

Alle Angaben Stand Januar 2023, Änderungen vorbehalten!

Dieses Produkt wurde im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Nikon Corporation entwickelt und hergestellt.